**Типовая контрольная итоговая работа**

**Дифференцированный зачет по учебной дисциплине ОП.04 Охрана труда и техника безопасности проводится в виде итоговой контрольной работы.**

Инструкция:

1. Внимательно прочитать

2. Выберите и запишите все правильные варианты ответов буквенной символикой, соответствующие номеру задания.

3. Время выполнения задания – 45 минут.

**1**.Основные обязанности службы охраны труда на предприятии:

-обеспечить безаварийный режим на предприятии;

-организовать на предприятии контроль за охраной труда;

+осуществлять внутрипроизводственный контроль охраны труда во всех подразделениях и проведение мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда;

-организовать осуществление трехступенчатого контроля на предприятии.

2.Что входит в обязанности работника в области охраны труда:

-обеспечить хранение выданной ему спецодежды;

+соблюдать режим труда и отдыха;

+известить своего непосредственного руководителя о несчастном случае на производстве;

-принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации на рабочем месте

3.Виды инструктажей по охране труда -вводный, первичный, повторный, внеплановый;

-вводный, периодический, текущий, целевой;

+вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой;

-вводный, периодический, внеплановый

4.Срок расследования несчастного случая с оформлением акта по форме Н-1

+расследование и оформление акта осуществляется в течение суток;

-расследование и оформление акта осуществляется в течение трех дней;

-акт оформляется и утверждается в течение 5 дней;

-акт оформляется и утверждается после окончательного проведения расследования

5. Срок хранения материалов расследования (Акт по форме Н-1) несчастных случаев у работодателя

-5 лет;

-10 лет;

-25 лет;

+75 лет.

6. Право пострадавшего (его доверенного лица) при расследовании несчастного случая

+принимать участие в расследовании несчастного случая;

-участвовать в расследовании в составе комиссии;

+направить материалы расследования в Фонд социального страхования для назначения страховых выплат;

-все перечисленное.

7. Акт по форме Н-1 составляется в:

+3х экземплярах;

-2х экземплярах;

-4х экземплярах.

8.Целевой инструктаж проводится:

+при выполнении разовых работ;

-при нарушении работниками требований охраны труда;

-при приеме на работу

9.Продолжите фразу: "техника безопасности — это..."

+система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

-система правовых и социально-экономических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов. -система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих

10.Продолжите фразу: "производственная санитария — это..."

+система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов.

-система санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов.

-система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов

11.Продолжите фразу: "гигиена труда - это..."

+медицинская наука, изучающая воздействие окружающей производственной среды, характера трудовой деятельности на организм работающего.

-наука, изучающая воздействие окружающей производственной среды.

-наука,изучающая характер трудовой деятельности на организм работающего.

12.Продолжите фразу: "Пожарная безопасность — это..."

+состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных факторов и обеспечивается защита материальных ценностей.

-предотвращается воздействие на людей опасных факторов и обеспечивается защита материальных ценностей.

-состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных факторов.

13.Продолжите фразу Рабочее место:

+пространственная зона, оснащенная необходимыми средствами, в которой совершается трудовая деятельность работника или группы работников, совместно выполняющих производственные задания.

-пространственная зона, оснащенная необходимыми средствами.

-пространственная зона, в которой совершается трудовая деятельность работника или группы работников.

14. Продолжите фразу: «Условия труда — это…»

+совокупность факторов производственной среды, оказывающей влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.

-совокупность факторов производственной среды.

-совокупность факторов производственной среды, оказывающей влияние на здоровье человека.

15.Продолжите фразу: " Профессиональным заболеванием называется ..."

-заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда.

-заболевание, сопровождающиеся утратой трудоспособности.

+заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда, сопровождающиеся утратой трудоспособности.

16.Продолжите фразу: "Электробезопасность — это..."

+система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока,

электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. -система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного воздействия электрического тока.

-система организационных и технических мероприятий, обеспечивающих защиту людей от электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

17.Продолжите фразу: "Опасный производственный фактор — это..."

+такой фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

-такой фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме.

-такой фактор, воздействие которого на работающего приводит к ухудшению здоровья.

18. Продолжите фразу: "Вредным производственным фактором называется такой фактор..."

+воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности.

-воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме

-воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к резкому ухудшению здоровья.

19.Продолжите фразу: " Охрана труда — это..."

+система правовых, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда.

-система правовых, социально-экономических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, человека в процессе труда.

-система социально-экономических, организационных, технических, санитарно­-гигиенических мероприятий, обеспечивающих безопасность, человека

20.Что относится к психофизиологическим факторам?

+физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-психические (умственное перенапряжение, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).

-физические перегрузки (статические и динамические).

-физические перегрузки (статические и динамические) и психические (умственное перенапряжение)

21.Несчастный случай (травма, заболевание) может быть вызван:

+какой-то одной, но чаще несколькими связанными или не связанными между собой причинами, создающими опасную ситуацию на рабочем месте.

-несколькими связанными или не связанными между собой причинами.

-какой-то одной причиной, создающей опасную ситуацию на рабочем месте.

22.О каждом несчастном случае на производстве очевидец должен немедленно сообщить руководителю, который обязан в первую очередь:

+срочно организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в лечебное учреждение.

-сообщить о случившемся руководителю подразделения (мастеру, прорабу).

-сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку на рабочем месте и состояние оборудования

23.Если несчастный случай произошел при выполнении работы в личных целях, то он является:

+бытовым

-производственным

-связанным с работой

24.Оплата бытового несчастного случая производится начиная с:

+шестого дня

-третьего дня

-первого дня

25.Несчастный случай считается производственным, если он произошел:

+в течении рабочего времени, по пути с работы или на работу на служебном транспорте, в течении времени необходимого для приведения рабочего места в порядок, если он произошел в командировке

-в течении рабочего времени

-в течении рабочего времени, в течении времени необходимого для приведения рабочего места в порядок, по пути с работы или на работу на личном транспорте

26.Оплата несчастного случая, связанного с производством:

+выплачивается 100% вне зависимости от стажа

-зависит от стажа работы и процента выполнения порученного задания -зависит от стажа работы

27.Если несчастный случай произошел в течении рабочего времени с работником, находящимся в нетрезвом состоянии, то он является:

+бытовым

-связанным с работой -производственным

28.Какой огнетушитель служит для тушения документации, мебели и т.д. в кабинетах ИО?

-Углекислотный

-Пенный

+Порошковый

29.Какой огнетушитель служит для тушения электропроводки?

+Углекислотный

-Пенный

-Порошковый

30.Минимальная площадь помещения на 1 рабочее место оператора ПК, снабженное жидкокристаллическим монитором?

-не менее 6 м2 а объем не менее 20 м3

+не менее 4,5 м2 а объем не менее 15 м3

-не менее 2 м2 а объем не менее 17 м3

31.Сколько часов в неделю должен работать работник старше 18 лет?

+40 час

-36 часов

-12 часов

32.Сколько часов в неделю должен работать подросток 16 - 18 лет?

+36 часов

-24 часа

-40 часов

33.Какой должен быть угол наклона спинки в вертикальной плоскости?

+ "+/-30"

* "+/-35"
* "+/-20"

34.Какой уровень освещенности должен быть на поверхности стола?

+300-500 Лк

-200-430 Лк

-350-400 Лк

35.Рабочий стол должен иметь пространство для ног:

+высотой не менее 600 мм, шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм, на уровне вытянутых ног не менее 650 мм

-высотой не менее 500 мм, шириной не менее 400 мм, глубиной на уровне колен не менее 350 мм, на уровне вытянутых ног не менее 550 мм

-высотой не менее 700 мм, шириной не менее 600 мм, глубиной на уровне колен не менее 550 мм, на уровне вытянутых ног не менее 750 мм

36.Конструкция рабочего стула должна обеспечивать:

+ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм, поверхность сиденья с закругленным переднем краем

-ширину и глубину поверхности сиденья не менее 500 мм, поверхность сиденья с закругленным переднем краем

-ширину и глубину поверхности сиденья не менее 450 мм, поверхность сиденья с закругленным заднем краем

37.Клавиатуру следует распологать на поверхности стола на расстоянии:

-100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю

+200 - 300 мм от края, обращенного к пользователю

-250 - 400 мм от края, обращенного к пользователю

38.Экран видеомонитора должен находиться от уровня глаз пользователя на расстоянии:

+600 – 700 мм

-500- 600 мм

-550- 680 мм

39.Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула должна быть:

-полумягкой, с нескользящем, слабоэлектризующимся покрытием.

-полумягкой, со скользящем, слабоэлектризующимся.

+полумягкой, с нескользящем и воздухопроницаемым покрытием